
Графическая работа

**Чертёж «плоской детали»**



Выполнить чертёж детали по заданным размерам, по имеющимся половинам изображений, разделённых осью симметрии, дочертить вторую половину чертежа (рисунок а, б). На чертеже указать размеры.

Определить центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения.

Вначале проводят оси симметрии, строят тонкими линиями прямоугольник, соответствующий общей форме детали. После этого размечают изображения прямоугольных элементов детали.

Определив положение центров окружности и полуокружности, проводят их. Наносят размеры элементов и габаритные, т. е. наибольшие по длине и высоте, размеры детали.

Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала — окружности, затем — горизонтальные и вертикальные прямые.

Работу выполните в тетради. При выполнении работы соблюдаем правила линий чертежа (смотрим ниже).

Выполненную работу отправляем на почту : alevtinakalugina@inbox.ru

