

1. Выполнить чертёж под буквой ( а и б).

2. Указать все размеры на чертеже

Не забываем правила выполнения чертежа

1. Чертёж обводим сплошной толстой линией
2. Размерные и выносные линии – сплошная тонкая
3. Осевые и центровые линии – штрихпунктирная тонкая
4. Линии невидимого контура – штриховые тонкие

Работу выполняем на альбомном листе формат А4.

Ниже показано как оформить чертёж (рамка и основная надпись)







 Образец оформления основной надписи чертежа